Straßenkappe nach DIN 4057 V,4056 V,4055 V Modell Combi, für Armaturen WASSER, HYDRANT verstellbar. Unterteil aus Kunststoff PA6.6 GF30 (Polyamid, glasfaserverstärkt). Oberteil komplett aus GG 20 ( GJL-200). Deckel und Deckelsitz nach DIN und den Vorgaben des DVGW. Höhenverstellbarkeit durch Rasterrippen am Innenteil sowie einem abdichtenden Rasterring zum Außenteil der zur Abdichtung und Höhenverstellung dient damit keine Fremdteile zwischen Innen- und Außenteil gelangt. Werkzeuge oder anderweitige Hilfsmittel werden nicht benötigt. Verzahnung an der Unterseite der Auflagefläche des Innenteils auf dem Asphalt – Extrabreit 40 mm, dadurch eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Asphalt. Oberteil neigbar bis zu 4° je nach Auszugslänge. Temperaturbeständig bis 245°C. Druckbelastung bis 200 KN nach DVGW oder 400 KN nach EN 124. Aufschrift „W“, andere Beschriftungen möglich.